1°) (4 pts) Un GBF délivre une tension u(t) carrée, périodique de période T=3ms, variant de -5V à +6V.

Que mesure un voltmètre sur la position AC branché aux bornes du GBF? Calculer cette valeur

Que mesure un voltmètre sur la position DC branché aux bornes du GBF? Calculer cette valeur

2°) (10 pts) Un oscilloscope affiche l'image suivante :

	Réglages Base de temps : 2 ms/division u1(t) : Voie 1 : 5 V/division u2(t) : Voie 2 : 1 V/division

2.a Déterminer la période, la fréquence et la pulsation de ces 2 tensions.

2.b Exprimer u1(t) en choisissant sa phase à l'origine j0 = 0

2.c Quelle est la tension qui est en avance sur l'autre?

2.d Déterminer le déphasage ju2/u1.

2.e Exprimer u2(t)

3°) (6 pts) Soit la tension

Déterminer la valeur maximum, la valeur efficace, la période et la fréquence de u(t).

Tracer u(t) sur 2 périodes, ci dessous :

CONTROLE TSTC

Eric

2004-09-22T15:01:07