MESURES ET CALCULS DE VALEURS MOYENNES

Dans ce TP, le montage est très simple, la sortie d'un GBF est visualisée sur un oscilloscope et est mesurée par un voltmètre en position DC.

0°) Dessinez le montage.

Pour chaque cas proposé : vous réglerez le GBF, vérifierez le réglage à l'aide de l'oscilloscope, mesurerez la valeur moyenne à l'aide du voltmètre et la calculerez par la méthode décrite en cours.

Les graphiques doivent apparaître sur le compte-rendu.

La tension u(t) est :

1°) une tension continue de 1V

2°) une tension carrée variant entre 0V et 3V, de fréquence 1000Hz.

3°) une tension carrée variant entre -2V et 3V, de fréquence 10kHz.

4°) une tension triangulaire variant entre 0 et 200mV, de fréquence 1kHz.

5°) une tension triangulaire variant entre -1,5V et 2V, de fréquence 1kHz.

6°) une tension sinusoïdale variant entre -0,5V et 0,5V de fréquence 30kHz.

7°) une tension sinusoïdale variant entre -0,5V et 0,5V de fréquence 30kHz.

TP PHYSIQUE TSTC

2004-09-07T10:32:53