TP PUISSANCE

Dans tout le TP, les tensions efficaces, courants efficaces, puissances actives, puissances réactives et les cosφ sont mesurés à l'aide du wattmètre.

Le générateur est réglé sur la position 6V alternatif, et débite sur une charge qui varie suivant les questions. La fréquence du générateur est f=50Hz

1°) Montage :

Dessiner le montage général : Générateur + wattmètre + charge

2°) La charge est une résistance R = 27Ω :

Mesurer U, I, P, Q et cosφ

Calculer les valeurs de I, P, Q, S et cosφ à partir des valeurs de U et de R

3°) La charge est une bobine seule :

Mesurer la résistance interne r de votre bobine.

On prendra L = 0,06 H

Mesurer U, I, P, Q et cosφ

Calculer les valeurs de I, P, Q, S et cosφ à partir des valeurs de U, L et r

Tracer le diagramme de Fresnel en prenant I comme origine des phases et retrouver la valeur de φ

4°) La charge est une résistance R = 27Ω en série avec la bobine :

Mesurer U, I, P, Q et cosφ

Calculer les valeurs de I, P, Q, S et cosφ à partir des valeurs de U, L, r et R

Tracer le diagramme de Fresnel en prenant I comme origine des phases et retrouver la valeur de φ

5°) La charge est un condensateur de capacité C=5μF en série avec une résistance R = 27Ω :

Mesurer U, I, P, Q et cosφ

Calculer les valeurs de I, P, Q, S et cosφ à partir des valeurs de U, C et R

6°) La charge est une résistance R2 = 27Ω en parallèle avec la bobine :

Mesurer U, I, P, Q et cosφ

L'indice 1 est pour la branche contenant la bobine et l'indice 2 pour la résistance.

Calculer les valeurs de I1, P1, Q1, et cosφ1 à partir des valeurs de U, L, et r

Calculer les valeurs de I2, P2, Q2, et cosφ2 à partir des valeurs de U et R2

En déduire les valeurs de I, P, et Q

Tracer le diagramme de Fresnel en prenant U comme origine des phases et retrouver la valeur de φ

2004-11-30T11:57:13