TPn11 Relèvement du cos φ

Le générateur est réglé sur la position 6V alternatif, et débite sur la charge représentée ci-dessus. La fréquence du générateur est f=50Hz.

La bobine possède une inductance L = 60mH et une résistance interne r que vous devez mesurer (c'est la résistance de 8Ω sur le schéma).

1. Calculer l'impédance Z de la charge (à 50Hz)

2. Calculer son cosφ

3. En déduire I, P et Q

4. Faire les mesures et comparer

On désire relever ce cosφ à 0,93 en ajoutant un condensateur de capacité C en parallèle avec la charge.

5. Déterminer graphiquement (Fresnel) la valeur du courant devant circuler dans ce condensateur.

6. En déduire la valeur de C

7. Retrouver cette valeur de C en utilisant la formule vue en cours.

8. Faire le nouveau montage et vérifier le nouveau cosφ.

9. Retrouver les nouveaux I, P et Q par le calcul.

Eric

2004-11-30T11:57:13