MESURES ET CALCULS DE VALEURS EFFICACES

Dans ce TP, le montage est très simple, la sortie d'un GBF est visualisée sur un oscilloscope et est mesurée par un voltmètre en position AC. (Indiquer ici la marque de votre voltmètre : )

0°) Dessinez le montage.

Première Partie :

Pour chaque cas proposé : vous réglerez le GBF, vérifierez le réglage à l'aide de l'oscilloscope, mesurerez la valeur efficace à l'aide du voltmètre et la calculerez par la méthode décrite en cours.

Les graphiques doivent apparaître sur le compte-rendu.

La tension u(t) est :

1°) une tension continue de 1V

2°) une tension carrée variant entre 0V et 3V, de fréquence 1000Hz.

Le voltmètre indique-t-il la bonne valeur?

3°) une tension carrée variant entre -2V et 3V, de fréquence 10kHz.

Le voltmètre indique-t-il la bonne valeur?

4°) une tension sinusoïdale variant entre -0,5V et 0,5V de fréquence 30kHz.

Ecrire l'expression mathématique de cette tension u(t)

Le voltmètre indique-t-il la bonne valeur?

5°) une tension

Le voltmètre indique-t-il la bonne valeur?

6°) une tension

Le voltmètre indique-t-il la bonne valeur?

Deuxième Partie :

7°) Régler une tension sinusoïdale variant de 1V à 3V puis déterminer son expression en fonction du temps.

Mesurer et calculer sa valeur moyenne.

8°) Régler une tension carrée variant entre -1V et 3V de rapport cyclique 0,4 ( ce qui signifieque cette tension sera positive 40% du temps et négative 60%)

Mesurer et calculer sa valeur efficace

9°) Les voltmètres sont-ils tous capables de mesurer une valeur efficace?

TP PHYSIQUE TSTC

2004-09-07T10:32:53